{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["FT-897 Menue"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"FT-897 Menue","index":0,"n_rows":49,"n_cols":12,"rows_kept":49,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,"[A] -Taste","[B] -Taste","[C] -Taste",null,null,"Beschreibung","Einstellungen",null,null,"Beschreibung","Einstellungen"]
["a","A/B Umschalten VFO A  / VFO B","A=B Kopieren VFO A = VFO B","SPL Split-Betrieb VFO A / VFO B",null,"001","[EXT MENU] Ein- und Ausschalten des erweiterten Menü-Modus","ON / OFF",null,"047","[DSP LPF CUTOFF] Einstellung der Grenzfrequenz des DSP-Tiefpassfilters"," "]
["b","MW Kopiert VFO in einen Speicher","SKIP Überspringt aktuellen \n         Speicherplatz beim Scannen","TAG Schaltet Frequenz / Speichername \n        um",null,"002","[144 MHz ARS] Aktiviert/Deaktiviert Relais-Ablage, 2 m FM","ON / OFF",null,"048","[DSP MIC EQ] Einstellung des DSP-Mikrofon-Equalizers","OFF / LPF / HPF / BOTH"]
["c","STO Speichert aktuellen VFO in Quick \n        Memory","RCL Ruft Quick Memory auf","PROC Kurz:Sprachprozessor an / aus \n           Lang: Menü 074 PROC LEVEL",null,"003","[430 MHz ARS] Aktiviert/Deaktiviert Relais-Ablage, 70 cm FM","ON / OFF",null,"049","[DSP NR LEVEL] Einstellung der Wirkung des DSP-Rauschfilters","1 ~ 16 (Def: 8)"]
["d","RPT Ablage für Relais (+ / -  simplex) \n        Lang: Menü 076 RPT SHIFT","REV Vertauscht bei Relaisbetrieb  \n        Sende- und Empfangsfrequenz","VOX Kurz: Schaltet VOX ein \n      Lang: Menü 088 VOX Empfindlichkeit",null,"004","[AM & FM DIAL] Aktiviert/Deaktiviert AM- and FM-Abstimmung mit Hauptabstimmknopf","ENABLE / DISABLE",null,"050","[EMERGENCY] Schaltet Tx / Rx auf 5167.5 kHZ (Alaska Emergency Channel)","ON / OFF"]
["e","TON/ENC Kurz: Aktiviert CTCSS / DCS \n                Lang: Menü 083 TON FREQ","DEC (nur bei Split Tone via Menü 079) \n         Kurz: Decoder an/aus \n         Lang: Menü 033 DCS CODE","TDCH Suche nach CTSS oder DCS- \n          Codes ",null,"005","[AM MIC GAIN] Einstellung  der AM-Mikrofonverstärkung","0 ~ 100 (Def: 50)",null,"051","[FM MIC GAIN] Einstellung der FM-Mikrofonverstärkung","0 ~ 100 (Def: 50)"]
["f","ARTS Kurz: ARTS an \n          Lang: Menü 008 ARTS BEEP","SRCH Startet Smart-Search-Funktion \n           (Speichert max 50 Kanäle)","PMS Startet programmierbaren \n        Speicherscan",null,"006","[AM STEP] Abstimmschrittweite für MEM/VFO CH  Knopf für AM","2.5/5/9/10/12.5/25 kHZ",null,"052","[FM STEP] Einstellung der Abstimmschrittweite für MEM / VFO / CH Knopf in FM","5 / 6.25 / 10 / 12.5 / 15 / 20 / 25 / 50 kHz"]
["g","SCN Scanvorgang > Höhere Frequenz","PRI Startet Prioritätsscan","DW Startet Dual-Watch-Funktion (VFO's)",null,"007","[APO TIME] Einstellung der ´Auto Power Off´  Zeit","OFF / 1Hr - 6Hrs",null,"053","[HOME-->VFO] Erlaubt/verbietet Datenübertragung des HOME-Kanals auf den VFO","ON / OFF"]
["h","SCOPE Aktiviert Spektrumskop,  \n             nochmals drücken: startet \n             Spektrumskop","WID Kurz: Sichtbare Bandbreite des \n                 Spekrumskops. \n        Lang: Einstellung Spektrumskop ","STEP Kurz: Wählt Schrittweite des \n                    Spektrumskops \n          Lang: Aktiviert Max Hold",null,"008","[ARTS BEEP] Einstellung der  ARTS-Warntöne (Auto Range Transponder System)","ALL / RANGE / OFF ",null,"054","[LOCK MODE] Einstellung der Verriegelungstaste (LOCK key)","DIAL / FREQ / PANEL / ALL"]
["i","MTR Kurz: Schaltet um: PWR> ALC> \n                  SWR> MOD> PWR... \n       Lang: Menü 062  MTR PEAK HOLD","PWR... Display: PWR> ALC> SWR> \n            MOD","DISP Displayanzeige GROSS <> klein",null,"009","[ARTS ID] Ein- und Ausschalten des CW-Rufzeichengebers in ARTS-Betrieb","ON / OFF",null,"055","[MEM GROUP] Ein- und Ausschalten der Speichergruppenfunktion","ON / OFF"]
["j","SPOT Aktiviert CW Spot","BK Kurz: Semi-BK-Betrieb in CW \n      Lang: Menü 029  CW Side Tone","KYR Kurz: Aktiviert ELBUG \n        Lang: Tastgeschwindigkeit",null,"010","[ARTS IDW] Speicherung eines Rufzeichens in CW (bis 10 Zeichen)","YAESU ",null,"056","[MEM TAG] Speichert alphanumerische Bezeichnungen für die Speicherkanäle  \n                      (bis 8 Zeichen)"," "]
["k","TUNE Aktiviert FC-30 Automatic Tuner \n          Lang: Neuer Tune-Vorgang","DOWN Fährt ATAS ein","UP Fährt ATAS aus",null,"011","[BEACON TEXT 1] Speichert Baken-Text  (bis 40 Zeichen)",null,null,"057","[MEM/VFO DIAL MODE] Wahl der Funktion die beim Drücken des  \n                                            MEM / VFO CH  Knopfes aktiviert wird."," "]
["l","NB Kurz: Schaltet ZF-Störaustaster ein\n      Lang: Menü 063  NB LEVEL","AGC AGC An / Aus ","AUTO... AGC-Haltezeit: Slow>Fast>Auto",null,"012","[BEACON TIME] Einstellung der Baken-Intervallzeit","OFF / 1 ~ 255 sec.",null,"058","[MIC SCAN] Ein- und Ausschalten der Scan-Möglichkeit über die Mikrofontasten \n                      [UP]/[DWN]","ON / OFF"]
["m","IPO Schaltet den Vorverstärker auf den \n       Kurzwellenbändern aus","ATT Schaltet den 10-dB-Eingangs-\n        abschwächer auf Kurzwelle ein","NAR Schaltet FM-Narrow ein",null,"013","[BEEP TONE] Einstellung der Frequenz des Pieptons","440 / 880 / 1760 Hz",null,"059","[MIC SEL] Wahl des an die MIC-Buchse angeschlossenen Gerätes","NOR / RMT / CAT"]
["n","CFIL Schaltet 2,4 kHz Keramikfilter ein","(FIL1) Schaltet den opt. Filter 1 ein","(FIL2) Schaltet den opt. Filter 2 ein",null,"014","[BEEP VOL] Einstellung der Lautstärke des Pieptons","0 - 100 (Def: 50)",null,"060","[MTR ARX SEL] Wahl der Funktion des Anzeigeinstrumentes beim  Empfang","PWR / ALC / SWR / MOD"]
["o","PLY1 Sendet CW-Beacon Text1","PLY2 Sendet CW-Beacon Text2","PLY3 Sendet CW- Beacon Text 3",null,"015","[CAR LSB R] Trägerfrequenzeinstellung beim LSB-Empfang","-300 ~ +300 Hz (Def: 0Hz)",null,"061","[MTR ATX SEL] Wahl der Funktion des Anzeigeinstrumentes beim Senden","PWR / ALC / SWR / MOD"]
["p","DNR Kurz: Aktiviert DSP Noise Reducer \n        Lang: Menü 049  DSP NR LEVEL","DNF Aktiviert DSP Notchfilter ","DBF DSP Bandpass \n        Lang: Menü 047  ",null,"016","[CAR LSB T] Trägerfrequenzeinstellung beim LSB-Senden","-300 ~ +300 Hz (Def: 0Hz)",null,"062","[MTR PEAK HOLD] Ein- und Ausschalten der Peak-Hold Funktion des \n                                   Anzeigeinstrumentes","ON / OFF"]
["q","MONI Kurz: Noise Squelch aus \n         Lang: Menu 065  Voreinstellung","QSPL Kurz: Quick Split ( VFO+5kHz) \n          Lang: Menü 066  Voreinstellung","ATC Kurz: 1750Hz-Ton Automatic \n        Lang: Menü 067  Voreinstellung",null,"017","[CAR USB R] Trägerfrequenzeinstellung beim USB-Empfang","-300 ~ +300 Hz (Def: 0Hz)",null,"063","[NB LEVEL] Einstellung des Söraustaster-Pegels","0 ~ 100 (Def: 50)"]
[{"$nulls":5},"018","[CAR USB T] Trägerfrequenzeinstellung beim USB-Senden","-300 ~ +300 Hz (Def: 0Hz)",null,"064","[OP FILTER1] Nicht verfügbar"]
[{"$nulls":5},"019","[CAT RATE] Einstellung der CAT-Baud-Rate","4800 / 9600 / 38400 bps",null,"065","[PG A] Sets [A]  Programmierung der Funktion A-Taste, Funktionszeile 17 (\"q\")","Multifunktionen, Menüpunkte"]
[{"$nulls":5},"020","[CAT/LIN/TUN] Auswahl des Gerätes, angeschlossen an CAT/LINEAR Buchse","CAT / LINEAR / TUNER",null,"066","[PG B] Sets [B] Programmierung der Funktion B-Taste, Funktionszeile 17 (\"q\")","Multifunktionen, Menüpunkte"]
[{"$nulls":5},"021","[CLAR DIAL SEL] Auswahl des Knopfes zum Rücksetzen des Clarifier-Offsets","CLAR / M/V / MAIN",null,"067","[PG C] Sets [C] Programmierung der Funktion C-Taste, Funktionszeile 17 (\"q\")","Multifunktionen, Menüpunkte"]
[{"$nulls":5},"022","[CW AUTO MODE] Wählt, ob die Tastenbuchse bei SSB und FM in Funktion ist","ON / OFF",null,"068","[PG ACC] Funktionszuordnung der [ACC]-Taste am Mikrofon MH-59ABJ"]
[{"$nulls":5},"023","[CW BFO] Wählt das Seitenband für CW","AUTO / LSB / USB",null,"069","[PG P1]  Funktionszuordnung der [P1]-Taste am Mikrofon MH-59ABJ"]
[{"$nulls":5},"024","[CW DELAY] Einstellung der Semi-BK-Haltezeit in CW","FULL / 30 - 3000 milliseconds (Def: 250ms)",null,"070","[PG P2]  Funktionszuordnung der [P2]-Taste am Mikrofon MH-59ABJ"]
[{"$nulls":5},"025","[CW KEY REV] Einstellung der Paddel-Konfiguration","NORMAL / REVERSE",null,"071","[PKT 1200] NF-Eingangspegel TNC für 1200 bps Packet-Betrieb","0 ~ 100"]
[{"$nulls":5},"026","[CW PADDLE] Ein- und Ausschalten, CW-Zeichen über Mikrofontasten","ELEKEY / MICKEY",null,"072","[PKT 9600] NF-Eingangspegels TNC für 9600 bps Packet-Betrieb","0 ~ 100"]
[{"$nulls":5},"027","[CW PITCH] Einstellung der Höhe des Mithörtons in CW  (50 Hz Schritte)","400 - 800 Hz (Def: 700 Hz)",null,"073","[PCKT RATE] Wahl der Baud-Rate für Packet-Betrieb","1200 / 9600 bps"]
[{"$nulls":5},"028","[CW QSK] Verzögerungszeit zwischen PTT und Sendung in QSK, CW-Betrieb","10 / 15 / 20 / 25 / 30 ms",null,"074","[PROC LEVEL]  Kompressionsgrad, NF-Sprachkompressor für SSB und AM","0 ~ 100 (Def: 50)"]
[{"$nulls":5},"029","[CW SIDETONE] Einstellung der Lautstärke des CW-Mithörtons","0 ~ 100 (Def: 50)",null,"075","[RF POWER SET] Einstellung der maximalen Sendeleistung, aktuelles Band","5 ~ 100 "]
[{"$nulls":5},"030","[CW SPEED] Gebegeschwindigkeit des eingebauten elektronischen Keyers \n                        (in wpm  oder cpm)","4wpm ~ 60wpm (Def: 12wpm)",null,"076","[RPT SHIFT] Einstellung der Relais-Ablage","0.00 ~ 99.99 MHz"]
[{"$nulls":5},"031","[CW TRAINING] Ausgabe eine Zufall-Morse-Textes","N / A / AN",null,"077","[SCAN MODE] Wahl der Bedingung der Wiederaufnahme des Suchlaufs","TIME / BUSY / STOP"]
[{"$nulls":5},"032","[CW WEIGHT] Einstellung, Punkt-Strich-Verhältnisses des eingebauten Keyers","1:2.5 ~ 1:4.5 (Def: 1:3.0)",null,"078","[SCAN RESUME] Verweilzeit vor Wiederaufnahme des Suchlaufs","1 ~ 10 sec."]
[{"$nulls":5},"033","[DCS CODE] Einstellung des DCS-Codes (Einstellung über \n                        MEM / VFO CH Knopf für  ENCODE / DECODE)","104 standard DCS codes (Def: 023)",null,"079","[SPLIT TONE] Ein- und Ausschalten der CTCSS / DCS Split-Funktion","ON / OFF"]
[{"$nulls":5},"034","[DCS INV] Einstellung zwischen NORMALEM und INVERTIERTEM  DCS-Code","Tn-Rn / Tn-Riv / Tiv-Rn / Tiv-Riv ",null,"080","[SQL RF GAIN] Wahl der Konfiguration des SQL / RF Knopfes ","RF-GAIN / SQL"]
[{"$nulls":5},"035","[DIAL STEP] Einstellung der Abstimmgeschwindigkeit der Hauptanstimmung","FINE / COARSE",null,"081","[SSB MIC GAIN] Einstellung der Mikrofonverstärkung für SSB","0 ~ 100 (Def: 50)"]
[{"$nulls":5},"036","[DIG DSP] Einstellung, Frequenzanzeigeoffsets bei benutzerdefinierten Digital- \n                   Modes","-3000 ~ +3000 Hz (Def: 0Hz)",null,"082","[SSB STEP] Einstellung der Abstimmschrittweite des MEM/VFO CH Knopfes, \n                       SSB","1 / 2.5 / 5 kHZ"]
[{"$nulls":5},"037","[DIG GAIN] Einstellung des NF-Eingangpegels beim DIGITAL-Betrieb","0 ~ 100 (Def: 50)",null,"083","[TONE FREQ] Wahl der CTCSS Frequenzen","50 standard CTCSS Töne (Def: 88.5Hz)"]
[{"$nulls":5},"038","[DIG MODE] Wahl der Betriebsart und des Seitenbandes beim DIGITAL-Betrieb",null,null,"084","[TOT TIME] Wal der APO-Zeit","OFF / 1Hr ~ 6Hrs"]
[{"$nulls":5},"039","[DIG SHIFT] Einstellung des Trägeroffsets beim DIGITAL-Betrieb (USER-L or \n                       USER-U) ","-3000 ~ +3000 Hz (Def: 0Hz)",null,"085","[TUNER / ATAS] Wahl des Gerätes das mit der [A] (TUNE) Taste an der \n                              Frontplatte  gesteuert werden soll","OFF / ATAS(HF) / ATAS(HF&50) / ATAS(ALL) / TUNER"]
[{"$nulls":5},"040","[DIG VOX] Einstellung der Empfindlichkeit der VOX-Schaltung, DIGITAL-Betrieb","0 ~ 100 (Def: 50)",null,"086","[TX IF FILTER] Wahl des Sende-IF-Filters","CERF / OPF1 / OPF2"]
[{"$nulls":5},"041","[DISP COLOR] Wahl der Beleuchtungsfarbe einzelner Betriebszustände","0 ~ 32",null,"087","[VOX DELAY] Einstellung der VOX-Haltezeit ","100 ~ 300 ms"]
[{"$nulls":5},"042","[DISP CONTRAST] Einstellung des Displaykontrastes","1 ~ 15 (Def: 5)",null,"088","[VOX GAIN] Einstellung der VOX-Empfindlichkeit","1 ~ 100 (Def: 50)"]
[{"$nulls":5},"043","[DISP INTENSITY] Einstellung der Helligkeit des Displays","0 (DIM) ~ 2 (BRIGHT)",null,"089","[XVTR A FREQ] Einstellung der IF beim Transverterbetrieb  ","0,00 - 99.999,99 (kHz)"]
[{"$nulls":5},"044","[DISP MODE] Einstellung des Displaybeleuchtungsmodus","OFF / AUTO1 / AUTO2 / ON",null,"090","[XVTR B FREQ] Einstellung der IF beim Transverterbetrieb  ","0,00 - 99.999,99 (kHz)"]
[{"$nulls":5},"045","[DSP BPF WIDTH] Einstellung der Bandbreite des DSP-CW-NF-Filters","60 / 120 / 240 Hz",null,"091","[XVTR SEL] Ein- und Ausschalten der Transverter-Funktion","OFF / XVTR A / XVTR B"]
[{"$nulls":5},"046","[DSP HPF CUTOFF] Einstellung der Grenzfrequenz des DSP-Hochpassfilters"," "]